关于湖北天圣氢氧发生器招标的补遗

致：各投标单位

　　根据湖北天圣药业生产需要，对原招标文件URS-2024-5氢氧发生器URS，作如下补充说明：

一、招标采购数量：

新增满足原车间12针灌装机（2ml低硼硅普通安瓿450支/分钟）、一拖二（产气量能满足两条灌封线同时使用）的氢氧发生器1台；其余技术要求同原URS；**急用，现货或供货周期尽可能的短。**

二、URS补充通用内容：

URS-补01：配置有氢氧气过滤罐，防止气体带碱带水。

URS-补02：防回火装置除使用端管道阻火器、电子阻火系统外，须配置水封式阻火器，杜绝回火至主体设备。

URS-补03：必须随机附详细的使用说明书和维护保养操作手册等技术文件纸质和电子版。

URS-补04:设备相关管道、线缆横平竖直规范布置，主要物料管道应标明物料名称、流向等参数，线缆端子配备明确的标记。

URS-补05:使用端能准确计量设备实际产气量。

湖北天圣药业有限公司

2024年2月29日