**电梯1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| 1 | 平台尺寸 | 6 X 3米（6米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 15米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 三层楼 | 三停三站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.5米到三楼15米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |
|  | 装货类型 | 散货/托盘/拖车/其它 |  |
|  | 安装场地 | 室外，彩钢瓦封闭 |  |
|  | 货物进出方向 | 如:单边进出，贯通进出，直角进出等 |  |
|  | 平台护栏， | 高度 mm | (标准2米) |

**电梯2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| 1 | 平台尺寸 | 6 X 3米（6米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 15米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 三层楼 | 三停三站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.5米到三楼15米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |

**电梯3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格要求 | 备注 |
| 1 | 平台尺寸 | 5 X 3米（6米方向对进对出） |  |
| 2 | 载重量 | 3000kg |  |
| 3 | 升降速度 | 4-6m/min |  |
| 4 | 提升高度 | 34.8米 |  |
| 5 | 提升楼层 | 九层楼 | 九停九站 |
| 6 | 楼层高度 | 地面到二楼7.8米到三楼12.3米到四楼16.8米到五楼20.4米到六楼24.0米到七楼27.6米到八楼31.2米到九楼34.8米 |  |
| 7 | 外置门 | 电动卷帘门 |  |
| 8 | 外包围 | 彩钢瓦封闭 | 颜色与外墙一致 |